

	Тульская область

	муниципальное образование город Алексин

	Администрация


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 12.05.2026 г.                                                                                             № 611






О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 26.12.2025г. № 1897 « Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин  Тульской области  на период до 2042 года
(актуализация на 2026 год)»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь требованиями к порядку разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения,   утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»  на основании  Устава городского округа  город Алексин Тульской области, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 26.12.2025г. № 1897 « Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин  Тульской области  на период до 2042 года (актуализация на 2026 год)» следующие изменения:
          1.1. Подпункт 2) пункта 1.4.3 раздела 1.4. приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1).
          1.2. Пункт 2.4.4 раздела 2.4. приложения к постановлениюизложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
           3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
           4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации	
муниципального образования
город Алексин                                                                                   П.Е.Федоров                      



Приложение№1   
к Постановлению администрации 
МО город Алексин 
№ 611 от 12.05.2026 г.

1.4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции 
(техническому перевооружению)

	Мероприятия

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость мероприятий, тыс.руб.
	Период реализации

	1
	Реконструкция  участка стального водопровода от скважины №3 до насосной  станции 2-го подъема ВЗС «Петровский» с применением пластиковых труб Д-225мм протяженностью 200 пм (от точки 1 с координатами 54,473407 ш.; 36,978194 д. до точки 2 с координатами 54,474613 ш.; 36,980511 д.)
	1 372,01
	2027 г.

	2
	Реконструкция стального водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема ВЗС "Алексин-Бор" с применением полиэтиленовых труб  Ø400 протяженностью 300 пм (от точки 1 с координатами 54,5302 ш. 37,1006 д. до точки 2 с координатами 54,5328 ш. 37,0997 д.)
	3 211,87
	2028-2029 г.г.

	3
	Реконструкция стального водовода от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема ВЗС "Алексин-Бор" с применением полиэтиленовых труб   Ø400 протяженностью 600 пм (от колодца на территории насосной станции 2-го подъема (54,5439 ш. 37,1005 д.) 600 пм по просеке до точки с координатами 54,5386 ш. 37,1003 д.)
	6 948,93
	2030-2031 г.г.




Приложение №2   
к Постановлению администрации 
МО город Алексин 
№ 611 от 12.05.2026 г.


2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых  и предлагаемых к выводу из эксплуатации  объектах централизованной системы водоотведения

1)Сведения об объектах, планируемых  к новому строительству
         В муниципальном образовании город Алексин планируется строительство блочно-модульных КОС  и канализационной сети.  

2)Сведения об объектах, планируемых к реконструкции 

	Мероприятия

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Предельный размер расходов ИИ с учетом индексов-дефляторов без учета НДС, тыс.руб.
	Период реализации

	1
	Реконструкция двух веток стального напорного илопровода от ОСК на иловые площадки с применением пластиковых труб Ø160 протяженность 900 пм каждая ветка (от точки 1 с координатами 54,529596 ш.; 37,04895 д. до точки 2 с координатами 54,53663 ш.; 37,048513 д.)
	9 788,26
	2027-2031 г.г.



3) Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации
Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.
